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[bookmark: _Toc001][bookmark: _Toc17658]一、方案概述 Solution Overview
[bookmark: _Toc5459]1.1 技术路线选择 Technical Route Selection
Route-A：硬件信号检测型Hardware Signal Detection Type
	特性 Feature
	Description

	检测方式
Detection
	通过OBD物理引脚直接电压检测
Direct voltage detection via OBD physical pins

	CAN协议
Protocol
	无需解析，即插即用
No parsing needed, plug-and-play

	静态功耗
Power
	<0.5mA（电瓶保护）
<0.5mA (battery protection)

	安装难度
Installation
	零技术门槛，10秒完成
Zero technical barrier, 10 seconds

	成本优势
Cost
	无CAN芯片，硬件简单可靠
No CAN chip, simple reliable hardware


[bookmark: _Toc23500]1.2 方案架构 Solution Architecture
车辆OBD口 → 可更换适配器 → 检测电路 → 统一输出 → 录像设备
(机械层)→(电路层)→(接口层)
Vehicle OBD Port → Replaceable Adapter → Detection Circuit → Unified Output → Recording Device
((Mechanical)→ (Circuit) →(Interface)
[bookmark: _Toc002][bookmark: _Toc9734]
二、OBD接头类型与图片资料 OBD Connector Types
[bookmark: _Toc25047]2.1 J1962 16Pin Type A（乘用车-12V）
· 关键规格 Key Specifications
	Parameter
	Specification

	引脚数
Pins
	16Pin（2×8排列）
16Pin (2×8 arrangement)

	电压
Voltage
	12V DC

	电流
Current
	最大4A
Max 4A

	防呆设计
Keying
	中间凹槽连续
Center groove continuous

	外壳颜色
Housing
	黑色/灰色
Black/Gray



· 供电引脚定义 Power Pin Definitions
	Pin
	功能 Function
	线色 Color
	Route-A用途 Usage

	16
	B+ 常电
B+ Constant
	红色
Red
	主电源输入 
Main power input

	4
	底盘接地
Chassis GND
	黑色
Black
	主地线 
Main ground

	5
	信号接地
Signal GND
	黑色
Black
	辅助地线 
Aux ground

	1
	厂商自定义
OEM Custom
	黄色 
Yellow
	ACC检测 VW/BMW/Ford
ACC-detection VW/BMW/Ford

	8
	厂商自定义
OEM Custom
	黄色 
Yellow
	ACC检测 GM/Nissan
ACC-detection GM/Nissan

	9
	厂商自定义
OEM Custom
	黄色 
Yellow
	ACC检测 Toyota/Honda
ACC-detection Toyota/Honda



[bookmark: _Toc17561]2.2 J1962 16Pin Type B（商用车-24V）
	对比项 Item
	Type A (12V)
	Type B (24V)

	中间凹槽
Center Groove
	连续 
Continuous
	中断 
Interrupted

	外壳颜色
Housing
	黑色 
Black
	蓝色 
Blue

	电压范围 
Voltage
	9-16V
	18-32V

	典型车型 
Vehicles
	轿车/SUV/MPV
Sedan/SUV/MPV
	重卡/客车/工程机械
Heavy duty trucks/buses/construction machinery


! 重要警告：Type B为24V系统，严禁Type A适配器用于Type B车辆，但Type B可向下兼容12V。
!Important Warning:Type B is 24V system. Type A adapters are STRICTLY PROHIBITED for Type B vehicles, but Type B is backward compatible with 12V.

[bookmark: _Toc26783]2.3 Tesla专用接口（非标准）Tesla Connectors (Non-Standard)
	车型 Model
	接口类型 Type
	位置 Location
	Route-A方案 Solution

	Model S/X (2012-2021)
	20Pin
	中控台下方
	20Pin + J1962A Splitter

	Model 3/Y (2018+)
	26Pin
	扶手箱内
	26Pin + J1962A Splitter


注意：Tesla无标准OBD口，必须使用专用转接线。
Note: Tesla has no standard OBD port. Dedicated adapter cables MUST be used.

[bookmark: _Toc10971]2.4 车辆OBD端口位置 Vehicle OBD Port Location
法规要求：所有OBD端口必须位于方向盘0.6米范围内。
Regulatory Requirement: All OBD ports must be located within 0.6 meters of the steering wheel.
常见位置：仪表盘下方左侧（驾驶员膝盖位置）、中控台下方储物格内、点烟器/烟灰缸附近。
Common locations: Below dashboard left side (driver's knee area), center console storage compartment, near cigarette lighter/ash tray.
[bookmark: _Toc003][bookmark: _Toc24490]
三、产品形态与安装方案 Product Form & Installation
[bookmark: _Toc31588]3.1 推荐产品：直插式一分二分线器 Recommended Product
Route-A 直插式分线器Route-A Plug-and-Play Splitter
	参数 
Parameter
	规格 
Specification

	尺寸
Dimensions
	60×40×25mm (主体) 
Main body

	线长
Cable Length
	分线10cm，供电输出2米 
Splitter 10cm, Output 2m

	输出接口
Output
	4Pin接口  
4Pin connector

	固定方式
Mounting
	卡扣固定 
Clip mounting



[bookmark: _Toc13236]3.2 安装步骤（三步法）Installation Steps (3-Step Method)
	步骤 Step
	操作 Action
	说明 
Description
	时间 
Time

	Step 1
	找
Find
	找到方向盘下方OBD口 
Locate OBD port
	5秒
5s

	Step 2
	插
Insert
	插入分线器，听到“咚”声 
Insert splitter until click
	3秒
3s

	Step 3
	连
Connect
	连接供电线至设备 
Connect power cable
	2秒
2s


总计安装时间：10秒，无需工具，无需破线，不影响车辆保修
Total installation time: 10 seconds. No tools required, no wire cutting, does not affect vehicle warranty.
[bookmark: _Toc004][bookmark: _Toc31352]
四、适配器型号与选型表 Adapter Models & Selection
[bookmark: _Toc24705]4.1 Route-A 适配器系列 Route-A Adapter Series
	型号 Model
	名称 Name
	接头类型 Type
	适用车型 Vehicles

	A-J1962A
	标准版 
Standard
	J1962 16Pin Type A
	全球乘用车 (12V)
Global passenger cars (12V)

	A-J1962B
	商用版 Commercial
	J1962 16Pin Type B
	重卡/客车 (24V)
Heavy duty truck/bus (24V)

	A-TSL-20
	Tesla老款 Legacy
	Tesla 20Pin
	S/X型号（2012-2021）
Model S/X (2012-2021)

	A-TSL-26
	Tesla新款 
New
	Tesla 26Pin
	车型3/Y（2018+）
Model 3/Y (2018+)



[bookmark: _Toc8985]4.2 快速选型决策表 Quick Selection Guide
	客户场景 Scenario
	推荐型号 Model
	安装方式 Installation

	出租车/网约车队 Taxi/Fleet
	A-J1962A ×100
	直插分线器
Direct insertion splitter

	物流轻卡车队
Light Trucks
	A-J1962A/B 混合
	直插分线器
Direct insertion splitter

	重卡/客车队
Heavy Trucks
	A-J1962B ×50
	直插分线器
Direct insertion splitter

	Tesla专车队
Tesla Fleet
	A-TSL-26 ×20
	转接+分线器
Adapter+splitter

	混合车队
Mixed Fleet
	全系列组合包
Full range combination bag
	按需配置
On-demand configuration
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五、安装便利性对比 Installation Convenience Comparison
[bookmark: _Toc8577]5.1 三种安装方式对比 Three Installation Methods Comparison
	安装方式 Method
	难度 
Difficulty
	时间 Time
	工具 
Tools
	推荐度
Rating

	直插式分线器
Plug-in Splitter
	★
	10秒
10s
	无 
None
	★★★★★

	延长线式
Extension
	★★
	30秒
30s
	无 
None
	★★

	破线接保险盒
Wire Tap
	★★★★★
	30分钟
30min
	万用表/剥线钳
Multimeter/Wire Stripper
	❌ 



[bookmark: _Toc6717]5.2 客户体验对比 Customer Experience Comparison
	维度 
Dimension
	Route-A直插式
Route-A direct insertion type
	传统破线式
Traditional broken line style

	技术门槛
Barrier
	零门槛，像插U盘
 Like inserting a USB flash drive
	需电工基础
Electrical Fundamentals Required

	安装时间
Time
	10秒
10s
	30-60分钟
30-60min

	错误风险
Risk
	物理防呆，不会错
Physically foolproof
	易接错线，烧保险
Easy to connect wrong wires and burn the fuse

	车辆影响
Impact
	无损，不影响保修
No damage, does not affect warranty
	破线，可能影响保修
Broken wire, may affect warranty

	批量部署
Batch
	100台/人/天
100 units/person/day
	5台/人/天
5 units/person/day
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六、附录A：ACC引脚速查表 Appendix A: ACC Pin Quick Reference
	品牌 Brand
	车型示例 
Models
	ACC引脚 
Pin
	拨码 
Dip

	大众 
VW
	[bookmark: _GoBack]朗逸/帕萨特/迈腾
Lavida/Magotan/Passat
	Pin 1
	SW1-1=ON

	宝马 
BMW
	3系/5系/X3
3 Series/5 Series/X3
	Pin 1
	SW1-1=ON

	福特 
Ford
	福克斯/蒙迪欧
Focus/Mondeo
	Pin 1
	SW1-1=ON

	通用 
GM
	别克/雪佛兰/凯迪拉克
Buick/Chevrolet/Cadillac
	Pin 8
	SW1-2=ON

	丰田 
Toyota
	卡罗拉/凯美瑞/RAV4
Corolla/Camry/RAV4
	Pin 9
	SW1-3=ON

	本田 
Honda
	雅阁/思域/CR-V
Accord/Civic/CR-V
	Pin 9
	SW1-3=ON

	日产 
Nissan
	轩逸/天籁/奇骏
Sylphy/Teana/X-Trail
	Pin 8
	SW1-2=ON

	现代 
Hyundai
	伊兰特/ix35
Elantra/ix35
	Pin 1
	SW1-1=ON

	斯巴鲁 
Subaru
	森林人/傲虎
Forester/ Outback
	Pin 9
	SW1-3=ON



OBD供电方案 OBD Power Supply  |  Route-A v1.0

1 / 1
[image: ]

OBD供电方案
OBD Power Supply Solution
Route-A 硬件信号检测型 | Hardware Signal Detection Type
image1.png




image2.png




