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产品名称（Customer Name）[image: ]：    AI DSM车载摄像头

[bookmark: _GoBack]产品型号（Product model）:           MX-DSMH-839A
[image: ]







[bookmark: _Toc23886]规格参数
	项目
	型号
	MX-DSMH-839A

	系统
	CPU
	ARM Cortex A7

	
	NPU
	0.6TOPs

	
	Sensor
	1/3” CMOS AHD 720P/1080P

	参数
	帧数
	30fps/25fps

	
	制式
	PAL

	
	有效分辨率
	1280*720 

	
	有效像素
	100W

	
	垂直同步频率
	50Hz / 60Hz

	
	最低照度
	彩色：0.05Lux/F1.2

	
	视频输出
	1.0vp-p, 75Ω

	
	AGC
	Auto

	
	音噪比
	大于 50dB

	
	白平衡
	Auto

	
	背光补偿
	自动

	
	镜头
	2.8mm F = 2.0

	
	镜头有效角度
	55°

	
	效果
	红外长黑白

	
	音频
	有

	算法
	内置算法
	疲劳检测（DSM）算法

	接口
	报警接口
	1路IO报警输出（12V)

	
	视频接口
	AHD信号

	电源
	电流
	200mA±10%

	
	电源
	DC 12V电压（±10%）

	其它
	防护等级
	不防水

	
	工作温度
	－40°C~70°C , RH95％ MAX

	
	储存温度
	－30°C~80°C，RH95％ MAX

	
	尺寸
	83mm*68mm*55
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