多功能扩展盒
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产品简介
用于RS232、RS485接口的智能外设扩展，如对讲通讯、温度传感、重量传感等，以配合智能终端形成系统性的解决方案。








产品特点
· 支持多串口扩展
· 支持4路RS232接口，每个接口可以独立设置，独立工作
· 支持1路RS485接口
· 支持4路开关量报警输入，2路模拟量报警输入，1路报警输出
· 支持1路PWM接口，输入输出可配置






[bookmark: _GoBack]核心参数
	项目
	参数说明

	输入接口
	电源
	5V-12V

	
	GND
	1个

	
	TXD(RS232电平)
	1个

	
	RXD(RS232电平)
	1个

	指示灯
	电源灯
	上电后指示灯亮，有数据交互时灯会闪烁

	输出接口
	RS232
	4个，独立工作

	
	RS485
	1个

	
	I/O报警输入
	4个

	
	模拟量报警输入
	2个

	
	报警输出
	1个

	
	PWM
	1个，输入输出可配置

	
	电源输出
	5V@1A




安装事宜
· 输入接口定义
[image: ]
	PIN脚
	颜色
	定义

	1
	红色
	12V/5V

	2
	棕色
	RXD

	3
	紫色
	TXD

	4
	黑色
	GND





· 输出接口定义
[image: ][image: ]
	PIN脚
	颜色
	定义
	PIN脚
	颜色
	定义

	1
	棕色
	RX2
	2
	棕色
	RX1

	3
	紫色
	TX2
	4
	紫色
	TX1

	5
	棕色
	RX4
	6
	棕色
	RX3

	7
	紫色
	TX4
	8
	紫色
	TX3

	9
	白色
	ALM_IN2
	10
	白色
	ALM_IN1

	11
	白色
	ALM_IN4
	12
	白色
	ALM_IN3

	13
	灰色
	ALM_OUT
	14
	白色
	ADC_IN1

	15
	黄色
	485B
	16
	白色
	ADC_IN2

	17
	橙色
	485A
	18
	蓝色
	PWM

	19
	黑色
	GND
	20
	粉色
	5V
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