双面空载车顶屏
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产品简介
采用恒流LED驱动方式，确保了产品亮度的一致性，采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护，确保电路的安生性和设备的可靠性；保证通讯可靠性，采用CRC效验，断点续传，FLASH保存中间结果的方式，保证通讯可靠性；可调节播放速度和显示停留时间 ，多种时间显示格式；具有自动检测功能。



产品特点
· 专业的集群服务器系统可以无限扩展
· 稳定可靠的通信能力
· 强大的系统自检测恢复能力
· 方便完善的发布系统
· 实用的离线自动发布功能
· 专业的节目编辑软件
· 支持各种LED屏的特殊功能
· 报警功能








核心参数
	序号
	项目
	参数说明

	像素管
	点间距
	7.62*6mm

	
	像素管芯片
	台湾光磊

	
	发光点颜色
	1黄/红（9mil）

	
	密度
	27800点

	
	基色
	红/黄色

	发光二极管
	中心波长
	亮度
	产地

	纯红R
	625
	1800mcd
	台湾光磊

	单元板
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	单元板尺寸
	768x122mm

	
	单元板行列数
	宽128点×高16点

	
	分辨率
	27800/ m²

	
	列驱动IC
	74HC5026

	
	行驱动IC
	74HC4953

	
	主控制芯片
	74HC245

	
	相对温度
	-40~+80℃

	
	工作电压
	9-36V  50HZ

	
	平均功耗
	25W

	主要技术参数
	驱动方式
	1/8

	
	刷新频率
	≧100HZ

	
	灰度等级
	无

	
	颜色
	黄/红

	
	视频输入/输出方式
	3G无线网络传输

	
	使用寿命
	≧80000小时

	产品尺寸
	外框尺寸
	830*195*230mm

	
	显示尺寸
	前：170*120mm
后：765*125mm
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