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产品简介
车载HUB的主要功能是对多路IPC信号进行聚合并传输给车载终端，以此来达到网络信号能够在车载终端上快速读取，最终扩展车载视频的输入数量和输入模式。








产品特点
·  自带8个视频监控接口
·  自带2个网线接入口
·  最高带宽：100Mbps















核心参数
	项目
	参数说明

	电源输入
	DC12-48V
	在此范围内电压均可工作

	电源输出
	DC12-48V
	与电源输入电压一致

	物理接口
	RJ45x10 
	1~8号为外接IPC设备接口，9~10为以太网接口

	
	电源接口
	与车载主机专用线相连

	指示灯
	网络和电源
	与车载设备连接正常，LED闪烁

	设备内部功耗
	裸机
	≤0.3W

	
	全功能
	≤0.5W





安装事宜
1、 规格尺寸
[image: ][image: ]
2、接口定义说明[image: ]


3、产品安装示意图
外网交换机
直流电源12-48V
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接IPC摄像头
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