MX-RLY-12-40继电器
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产品简介
　　继电器是用于车辆的电控制器件，是当输入量的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。常用于小电流控制大电流运作的自动开关系统。继电器在整个汽车设备的电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。


产品特点
· 40A触点切换能力
· 触点形式 1Z：一组转
· 已装配焊线使用方便 
· 继电器脚位符合 ISO 7588 PART 1











核心参数
触电参数
	触点材料 Contact Material
	[bookmark: _GoBack]银氧化锡铟

	触点形式 Contact Forms
	12 转换

	触点负载 Contact Load
	NO: 40A/14VDC

	接触电阻 Contact Resistance
	50m 2

	最大转换电流 Max.Switching Current
	150A ON, 40A OFF

	电气寿命 Electrical Life
	1*10⁵

	机械寿命 Mechanical Life
	1*10⁶




线圈参数
	额定电压
Nominal Volt
( VDC )
	线圈电阻
Coil Res.
X(1±10%)Ω
	并联电阻
Shunt Res.
X(1±10%)Ω
	吸合电压
Pull-in Volt.
( VDC )
	释放电压
Release Volt.
( VDC )
	最大过载电压
Max Applicable Volt.
( VDC )

	12V
	80
	
	8
	1.2
	20.2(23 ℃)15.7(85℃)





[image: 710c9b09-1d24-4332-8d76-6e8382acac7b]线束参数
86 红线
85 黑线
30 87 黄线
线规：UL1007 #18AWG
线长： 20cm
线尾：10MM 留胶
焊接处套热缩


产品尺寸
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image2.png




image3.jpeg
11.3+0.5

5 16+0.5

28.410.5




image1.png




