多功能破窗酒检仪
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产品简介
功能破窗酒检仪是专为快速酒精检测及汽车破窗研发的产品。本产品集酒精快速检测、强力破窗器、照明灯、爆闪灯、割刀、强磁吸盘、液晶显示屏等多功能为一体，具备检测迅速、精准，操作简单及轻巧便携等特点。产品支持蓝牙、车载连接线等选配定制。






产品特点
· 独立包装一次性吹管；
· 3秒完成测试，提供语音播报；
· 11mm燃料电池传感器与集成芯片，真实还原酒精含量；
· 血液测试值，跨越0~500mg/100mL区间；
· 钨钢破窗器紧急时可快速破窗，辅助逃生；
· 不锈钢割刀，紧急时可割断安全带；









核心参数
	项目
	参数

	测量模式
	现场检测，无需等待，快速出结果

	抽气方式
	一次性吹管，电磁吸合

	测量范围
	0~500mg/100mL BAC

	灵敏度
	1mg/100mL BAC

	测量单位
	Mg/L(BrAC)，mg/mL(BAC)可选

	显示屏
	1.3英寸TFT彩色显示屏

	测量时间
	1~3秒

	环境条件
	操作温度范围：0℃~40℃

	
	环境湿度：20~98%

	
	大气压力：600~1400hpa

	电池
	锂电池：3.7v/500mAh

	功耗
	测酒时大于1.1W，手电筒全亮时大于1.48W

	传感器
	11mm燃料电池传感器

	辅助光源
	高亮白光灯、紫外灯

	重量
	150g包括电池

	尺寸
	长117mm*厚22mm*宽87mm(带吹管），不带吹管宽65mm

	省电模式
	仪器在酒测状态下5分钟自动关机，手电筒模式不自动关机



使用事宜
套装内容
	序号
	品名
	数量
	单位
	备注

	1
	多功能破窗酒检仪
	1
	台
	

	2
	车载充电器
	1
	个
	

	3
	数据线
	1
	条
	

	4
	一次性吹管
	5
	支
	

	5
	测试玻璃
	2
	片
	

	6
	使用说明书（保修卡）
	1
	本
	

	7
	合格证
	1
	张
	

	8
	包装盒
	1
	套
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