LED 面板
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产品简介
[bookmark: _GoBack]可通过LED面板指示灯查看MDVR的状态，可接收遥控器信号遥控MDVR，适用于MDVR安装的位置较隐蔽，不方便查看状态和控制时使用；该设备还支持一键报警功能，按压面板上的红色ALM键即可向平台发起报警。

产品特点
· 自带LED面板显示
· 一键报警按键
· 可选配IR功能














按键功能
	项目
	参数说明

	指示灯
	PWR
	电源指示灯

	
	NET
	网络指示灯

	
	GPS
	卫星定位指示灯

	
	HDD
	硬盘指示灯

	
	VLS
	视频丢失指示灯

	
	HOT
	加热指示灯

	
	AP
	AP指示灯

	
	SD
	SD卡指示灯

	感应灯
	IR
	遥控信号接收感应器

	按键
	ALM
	报警按键








安装事宜
[image: 6e7f64c3-10ac-4f75-bf56-a3242d22ca7e]
设备尾线接口定义




1、 选配连接器，设备先与连接器对接，连接器再对接MDVR的RS232（推荐）。
[image: f630d68f-47ec-4435-9694-f525966cf82e]
连接器接口及尾线
2、 自行剪线，根据设备尾线接口定义连接MDVR的RS232接口。
3、 MDVR需要给设备提供12V电源，MDVR的TX接设备的RX、RX接设备的TX；

[image: 未标题-1]
4、 在MDVR的【串口功能】菜单里，需要把RS232的串口功能更改为 LED panel 波特率为：9600，更改后保存并重启MDVR，即可正常使用。
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