蓝牙车速传感器规格书
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产品简介
[bookmark: _GoBack]蓝牙车速传感器是一种安装在叉车、矿车、铲车、装载车、拖拉机等车轮（通常是前轮）上的小型电子设备。核心功能是测量车轮的旋转速度和圈数，通过蓝牙，将这些数据实时传输到车载智能终端，再通过智能终端将车速传给后端管理平台。





产品特点
· 内置1100mA可替换CR2477电池
· 内置陀螺仪、加速度传感器，响应速度小于1s
· 蓝牙BLE超低功耗，电池持续工作长达3年
· 支持蓝牙BLE5.0 iBeacon广播
· 工作温度: -30~80℃
· IP67 防水
· 易安装、易维护，AB胶粘贴在任意车轮位置
· 支持RS232、RS485蓝牙拓展串口输出





核心参数
	项目
	传感器参数说明

	电池
	松下原装CR2477, 3V 1000Ma可替换纽扣电池

	信号输出
	Bluetooth BLE5.0 iBeacon 广播

	电池使用时长
	3年

	内置传感器
	陀螺仪，六轴加速度传感器

	响应时间
	<1 秒

	工作温度
	-30℃～80℃

	防水等级
	IP67

	尺寸
	41*20mm




	项目
	扩展盒参数说明

	工作电压
	5~32V DC

	串口信号输出
	RS232 or RS485, 9600波特率

	串口数据包
	速度 km/h, 转速，剩余电量 %

	工作温度
	-30℃～80℃

	防水等级
	IP65

	尺寸
	68(L)x31(W)x15(H)cm
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