TTS语音播报器
型号：MX-TTS-01-01
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产品简介
MX-TTS-01-01是将文本转化为语音的语音播报器，主要作为NVR产品的配件使用，应用于NVR所有产品线。








产品特点
· TTS语音播报器能接收监控中心下发的各类文字信息
· 采用自动语音的方式朗读
· 支持中文、英文和中英混读
· 发送内容一次最多支持50个汉字
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	项目
	参数说明

	性能
	实现功能
	支持中文文本和英文字母文本合成，支持混读

	
	编码格式
	GBK

	通信接口
	串行接口
	RS232 接口

	
	波特率
	9600

	环境温度
	工作温度范围
	-20-70℃

	其它
	电源输入
	DC 5V/0.05A

	
	保护
	支持防反接保护功能

	
	功耗
	0.25W(设备具有休眠模式)

	
	尺寸
	91*76.6*25.2mm



环境性能要求
	项目
	指标
	示例说明

	高温存储
	+85℃
	

	高温工作
	+70℃
	

	低温存储
	-40℃
	

	低温工作
	-20℃
	

	工作海拔
	-300～3048 米(10，000ft)
	无

	运输海拔
	-300～12，192 米(40，000ft)
	无

	相对湿度
	8%～90%
	无

	最大温度梯度
	20℃/小时
	无

	振动限（非工作状态）
	5～11Hz：不大于 5mm p-p 22～300Hz：49m/s2 (5.0G)
	带包装，运输

	振动限（正常工作）
	5～11Hz：不大于 1.0mm p-p
22～500Hz：9.8m/s2(1.0G)
	

	冲击限（非工作状态）
	50G，持续时间 11ms，半正弦波； 六个轴向
	带包装

	跌落（非工作状态）
	跌落高度：1m 正反两面
	带包装





安装事宜
· 接口定义图
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	接口名称
	含义

	5V
	设备供电电压为：5V

	W1-TX
	设备数据输出

	W1-RX
	设备数据输入

	GND
	设备地
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