UPS规格参数


				
产品简介
是一种用在车辆上的，利用蓄电池来产生车载（8-36V）电能的变换装置。主要用于在特殊情况下对车辆上的监控设备进行临时供电。






产品优势
· 密封外壳，防水防尘
· 车辆电源断电后可自行供电
· 配合主机可自行设定供电时间













核心参数

	目录
	参数
	注释

	材质
	铝合金
	

	电源输入
	8---36V
	

	电池类型
	18650锂电池组
	

	电池容量
	标准版
	3350mAh（电池功率49.6Wh）
6700mAh（标准加长版，电池功率99.2Wh）

	
	选配（参考电池容量说明）
	2600mAh、15000mAh等

	电池额定电压
	14.8V
	选配版根据实际情况而定

	充电结束电压
	16.8V
	

	放电截止电压
	11V
	

	充电电流
	2A
	

	充电时间
	＜2h
	充电时间取决于电池容量版本，3350mAh 版本1.6h±10%，6700mAh版本3.5h±10%。

	最大输出电流
	7A
	选配版根据实际情况而定

	尺寸
	99.7x48x79mm ±2mm
	标准加长版：140.2x48x79mm ±2mm

	重量
	标准版700g±10%
	标准加长版 1400g±10%

	防水等级
	 IP66
	

	工作环境温度
	充电
	0~45℃
	注意：不要将设备安装在热源附近

	
	放电
	-20~60℃
	

	
	存储
	-20~50℃
	

	指示灯
	PWR
	红色
	输入有电长亮，无输入长灭

	
	CHG
	绿色
	涓流充电快闪，恒流充电常亮，充满长灭

	输入电压说明
	输入10-19V
	升压充电
	充电效率92%，自动切换

	
	输入19-36V
	降压充电
	充电效率96%，自动切换

	
	备注：输入线材尽量使用16号（1.3平方）线材

	输出电压说明
	输入0-9V
	切换为电池电压，12-16.5V
	备注：输入低于9V，切换为电池供电。输入高于9V为输入供电

	
	输入9-36V
	输出随输入电压8-36V
	

	放电时长说明
	标准版电池功率49.6Wh。举例 MDVR设备12V供电，电流1.5A，功率为18Wh                                 49.6Wh/18Wh=2.76h

	接线说明
	方案1：输入PWR+与ACC接在一起，通过ACC点火开关控制。ACC开关关闭后，UPS切换为电池给外设供电。ACC打开后则汽车电平给外设供电，同时UPS开启给电池充电。（见下图）                                               方案2：输入PWR+和PWR-接汽车电瓶正负极，ACC接点火开关。ACC关闭后，会切换到UPS电池供电，直到UPS耗到电池电压低于汽车电瓶电压。（注意：该方案只适合12V车辆，并计算好电池充电时间和放电时间来设置ACC延时关机时间，来保证ACC关闭后不会使用到汽车电瓶的电）。（见下图）

	
	

	设备线材颜色对应说明
	输入线
	红
	电源输入正极

	
	
	黑
	电源输入负极

	
	
	黄
	ACC点火线

	
	
	绿
	悬空

	
	输出线
	红
	悬空

	
	
	黑
	电源输入负极

	
	
	黄
	ACC点火线

	
	
	绿
	电源输出正极




产品型号对应电池容量、尾线定义说明
型号诠释：

	目录
	版本号
	描述
	版本

	电池容量
	MX-UPS-03-VX.X
	3000mAH
	历史版本

	
	MX-UPS-03-01-VX.X
	2600mAH
	

	
	MX-UPS-04-VX.X
	6000mAH
	

	
	MX-UPS-05-VX.X
	3350mAH
	标准版

	
	MX-UPS-06-VX.X
	15000mAH
	特制版

	
	MX-UPS-07-VX.X
	6700mAH
	标准加长版



	目录
	版本号
	尾线数
	描述

	尾线定义
	MX-UPS-XX-V1.0
	2
	1号电源输入线长度150mm，接口为5芯航空头公头

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]2号电源输出线长度200mm，接口为5芯航空头母头

	
	MX-UPS-XX-V2.0
	2
	1号电源输入线长度150mm，接口为6 PIN方口

	
	
	
	2号电源输出线长度200mm，接口为6 PIN方口

	
	MX-UPS-XX-V3.0
	2
	1号电源输入线长度150mm，接口为9芯航空头公头

	
	
	
	2号电源输出线长度200mm，接口为9芯航空头母头


	
	MX-UPS-XX-V4.0
	2
	1号电源输入线长度150mm，接口类型DJ7031-6.3-11


	
	
	
	2号电源输出线线长度200mm，接口类型DJ7031-6.3-21


	
	MX-UPS-XX-V5.0
	2
	1号电源输入线长度150mm，接口类型DJ7031-6.3-21


	
	
	
	2号电源输出线线长度200mm，接口类型DJ7031-6.3-21




示例：MX-UPS-05-V1.0，对应电池容量3350mAh、尾线版本为5芯航空头的UPS
MX-UPS-05-V2.0，对应电池容量3350mAh、尾线版本为6pin方口的UPS
MX-UPS-07-V3.0，对应电池容量6700mAH、尾线版本为9芯航空头的UPS
备注：V4.0尾线版本可选配RS485：
RS485线线长度180mm,接口类型DJ7031-2.8-21

尺寸图


标准版

标准加长版
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