MX-UPS-07 规格参数
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产品简介
是一种用在车辆上的，利用蓄电池来产生车载（8-36V）电能的变换装置。主要用于在特殊情况下对车辆上的监控设备进行临时供电。






产品优势
· 密封外壳，防水防尘
· 车辆电源断电后可自行供电
· 配合主机可自行设定供电时间
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核心参数
	目录
	参数
	注释

	材质
	铝合金
	

	电源输入
	8---36V
	

	电池参数
	18650锂电池组
	

	电池容量
	6700mAh 
	

	电池额定电压
	14.8V
	4*3.70V

	充电结束电压
	16.8V
	4*4.20V

	放电截止电压
	11V
	4*2.75V

	充电电流
	2A
	

	充电时间
	＜4h
	

	最大输出电流
	7A
	

	尺寸
	79x48x140.2mm
	

	重量
	About 1400g
	

	防水等级
	 IP66
	
	

	工作环境温度
	充电
	0~45℃
	注意：不要将设备安装在热源附近

	
	放电
	-20~50℃
	

	
	存储
	-20~45℃
	

	指示灯
	PWR
	红色
	输入有电长亮，无输入长灭

	
	CHG
	绿色
	涓流充电快闪，恒流充电常亮，充满长灭

	输入电压说明
	输入10-19V
	升压充电
	充电效率92%，自动切换

	
	输入19-36V
	降压充电
	充电效率96%，自动切换

	
	备注：输入线材尽量使用16号（1.3平方）线材

	输出电压说明
	输入0-9V
	切换为电池电压，12-16.5V
	备注：输入低于9V，切换为电池供电。输入高于9V为输入供电

	
	输入9-36V
	输出随输入电压9-36V
	

	放电时长说明
	电池功率99.2Wh。举例 MDVR设备12V供电，电流1.5A，功率为18Wh                                 99.2Wh/18Wh=5.51h

	接线说明
	方案1：输入PWR+与ACC接在一起，通过ACC点火开关控制。ACC开关关闭后，UPS切换为电池给外设供电。ACC打开后则汽车电平给外设供电，同时UPS开启给电池充电。（见下图）                                               方案2：输入PWR+和PWR-接汽车电瓶正负极，ACC接点火开关。ACC关闭后，会切换到UPS电池供电，直到UPS耗到电池电压低于汽车电瓶电压。（注意：该方案只适合12V车辆，并计算好电池充电时间和放电时间来设置ACC延时关机时间，来保证ACC关闭后不会使用到汽车电瓶的电）。（见下图）
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	线材颜色说明
	输入线
	红
	电源输入正极

	
	
	黑
	电源输入负极

	
	
	黄
	ACC点火线

	
	
	绿
	悬空

	
	输出线
	红
	悬空

	
	
	黑
	电源输入负极

	
	
	黄
	ACC点火线

	
	
	绿
	电源输出正极
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