产品型号：MX-AHDH-110B-ANP-015,2.8mm
[image: 110B安装效果图]                         
产品特点:
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技; 
◎专用3M强力胶设计，方便安装；
◎可旋转镜头可自行调解拍摄角度; 
◎满足大部分商用车辆的需求；
◎图像：正像/镜像；
◎外观颜色:黑色;
◎专用航空接口设计；

参数规格:
	型号
	MX-AHDH-110B-ANP-015,2.8mm

	方案
	8536H+2053

	图像传感器
	1/2.9″ CMOS AHD

	解析度
	1080P

	信号系统
	[bookmark: _GoBack]PAL制

	像素
	1920（H) x 1080(V)

	镜头
	[bookmark: RANGE!B9]2.8mm镜头

	水平角度
	100°

	最低照度
	0Lux

	背光补偿
	内置

	快门速度
	1/53~1/100,000（秒）

	白平衡
	自动跟踪白平衡

	信噪比
	大于50db (AGC OFF)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	无

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	红外线波长
	/

	红外灯数量
	/

	红外灯照射距离
	/

	红外灯开启照度
	/

	插口
	M12航空母头（带O型圈）

	外观尺寸
	58mm*34mm*71mm





尺寸规格：
[image: ]
型号注释示例：
[image: 规则]
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