产品型号：MX-AHDH-113A-AXP-005,2.8mm
[image: 9ddcf499-df4a-47f0-9103-655dd57d5017]                         
产品特点:
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技; 
◎专用强力胶粘贴设计，方便安装；
◎可旋转镜头可自行调解拍摄角度; 
◎满足大部分商用车辆的需求；
◎图像：正像/镜像；
◎外观颜色:黑色;
◎专用航空接口设计；

参数规格:
	方案
	FH8333+IMX662

	图像传感器
	1/2.8″ SONY AHD

	解析度
	1080P

	信号系统
	PAL制

	像素
	1920（H) x 1080(V)

	镜头
	2.8mm镜头

	摄像头角度
	100°

	最低照度
	0.01Lux

	背光补偿
	自动

	快门速度
	自动：1/50~1/100,000（秒）

	白平衡
	自动跟踪白平衡

	宽动态
	大于120DB

	信噪比
	大于50db 

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	≤3W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	红外线波长
	/

	红外灯数量
	/

	红外灯照射距离
	/

	红外灯开启照度
	/

	插口
	M12航空母头（带O型圈）

	外观尺寸
	72mm*58mm*78mm





尺寸规格：
[image: 34234]
型号注释示例：
[bookmark: _GoBack][image: 规则]
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