产品型号：MX-AHDH-115B-NNP-005,2.1mm
[image: 1fccd03f-209f-41a3-b43f-2eaf1e7f7f1f]                         
产品特点:
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技; 
◎专用强力胶粘贴设计，方便安装；
◎可旋转镜头可自行调解拍摄角度; 
◎满足大部分商用车辆的需求；
◎图像：正像/镜像；
◎外观颜色:黑色;










参数规格:
	方案
	8536H+2053

	图像传感器
	1/2.9″ CMOS AHD 

	解析度
	1080P

	信号系统
	PAL制

	像素
	1920（H) x 1080(V)

	镜头
	2.1mm镜头

	最大角度
	130°

	最低照度
	0Lux

	背光补偿
	内置

	快门速度
	自动

	白平衡
	自动跟踪白平衡

	宽动态
	无

	信噪比
	大于50db (AGC OFF)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	音频
	可选配

	电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	红外灯开         红外灯关≤3W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	红外线波长
	850

	红外灯数量
	5

	红外灯照射距离
	0-3米

	红外灯开启照度
	0LUX

	插口
	宝马头




尺寸规格：
[image: ]
型号注释示例：
[bookmark: _GoBack][image: 规则]
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