产品型号：MX-AHDH-260A-NXP-005H（普通&鱼眼版本）
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产品特点:
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技; 
◎宽视角可调支架，在安装固定过程中可以任意调节角度;
◎自带小型遮阳防护罩; 
◎防水密封型铝质护罩带防水效果; 
◎一体化结构，防震、防松设计; 
◎适用于各种车载环境下的监控;
◎图像：正像/镜像。
◎外观颜色：黑色;
◎专用航空接口设计

规格参数:
	型号
	[bookmark: _GoBack]MX-AHDH-260A-NXP-005H

	方案
	8550+2093（鱼眼 8536H+2053）

	图像传感器
	1/2.9″ CMOS AHD 

	解析度
	1080P

	信号系统
	PAL制/NTSC制

	像素
	1920（H) x 1080(V)

	水平角度
	130/160°/180°

	最低照度
	0.01Lux

	背光补偿
	内置

	白平衡
	自动跟踪白平衡

	信噪比
	大于45db (AGC OFF)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	≤2W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	视频输出
	专业航空接口 

	外观尺寸
	56.75mm*52.7mm*37.5mm



尺寸规格
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型号注释示例：
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