产品型号：MX-AHDH-266A-NNP-005H
[image: Front View]                            

产品特点:
◎ 1/2.9″高像素CMOS传感器 
◎ 1080P超高清摄像机
◎ 支持自动白平衡
◎ 最低支持0.01Lux低照度夜视
◎ 镜头水平角度165°
◎ 小外观支持更好的防水功能
◎ 多安装孔位快捷安装方式
◎ 外观颜色:黑色;








规格参数:
	型号
	MX-AHDH-266A-NNP-005H

	方案
	FH8536+2053

	图像传感器
	1/2.9″ CMOS AHD 

	解析度
	1080P

	信号系统
	[bookmark: _GoBack]PAL制

	像素
	1920（H) x 1080(V)

	镜头
	1.58mm镜头

	水平角度
	165°

	最低照度
	0.01Lux

	背光补偿
	自动

	快门速度
	自动：1/50~1/100,000（秒）

	白平衡
	自动跟踪白平衡

	宽动态
	无

	信噪比
	大于55db (AGC OFF)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	≤3W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	红外线波长
	/

	红外灯数量
	/

	红外灯照射距离
	/

	红外灯开启照度
	/

	插口
	M12航空母头（带O型圈）

	外观尺寸
	41*40*31（mm)



尺寸规格:
[image: 001]

型号注释示例：
[image: 规则]
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