产品型号：MX-AHDM-267A-NNP-005H
[image: 正视图]                            

产品特点:
· 1/2.9〃CMOS
· 分辨率:1280*720L
· 最低照度:0.01 Lux
· 自动电子快门，自动曝光,自动白平衡
· 支持 2.1mm视场角镜头
· 夜视:红外夜视
· 防水户外可安装










规格参数:
	产品型号
	MX-AHDM-267A-NNP-005H

	成像器件
	1/2.9〃CMOS

	分辨率
	720P

	制式
	P制/25帧

	最低照度
	0.01lux

	同步系统
	内同步

	扫描系统
	逐行扫描

	信噪比
	≥50dB

	电子快门
	1/25秒至1/25,000秒（自动） 

	滤光片式
	彩盒黑白切换

	白平衡
	自动追踪白平衡

	自动增益
	支持

	3D降噪
	支持

	背光补偿
	支持

	角度
	视场角：对角：140° 水平：120° 垂直：68°

	图像模式
	彩色砖黑白

	视频输出
	1.0Vp-p复合视频输出, 75欧姆，4pin航空线

	电源
	DC12V-24V

	功耗
	最大 300mA/DC12V±5%

	工作温度
	-30°C ~ 75°C

	工作湿度
	湿度小于95%(无凝结)

	防水等级
	IP68

	安装方式
	支架安装

	音频
	不带音频


尺寸规格:
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型号注释示例：
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