型号：MX-AHDH-301A-NNP-005H,2.8mm
[image: 301 (3)]
产品特点:
◎低功耗,易散热;色彩还原性好,画质清晰;
◎迷你海螺外型精巧美观时尚; 
◎外观时尚;高强度,高度防冲击破坏; 
◎采用12颗进口Φ5 IR LED灯，拍摄距离5m ;
◎红外在光线低于10Lux时自动开启; 
◎采用进口透镜片,防水气影响图像; 
◎外观颜色:灰色；
◎音频功能：可选；
◎专用航空接口设计。

规格参数:
	型号
	MX-AHDH-301A-NNP-005H,2.8mm

	图像传感器
	1/2.9″ CMOS AHD/1/4″ CMOS AHD

	解析度
	1080P/720P

	信号系统
	PAL/PAL

	像素
	1920（H) x 1080(V)/1280（H) x 720(V)

	镜头
	2.8mm/3.6mm

	水平角度
	105°/80°

	音频
	可选

	最低照度
	0Lux

	背光补偿
	内置

	快门速度
	1/53~1/100,000（秒）

	白平衡
	自动跟踪白平衡

	信噪比
	大于50db (AGC OFF)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	≤3W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	红外线波长
	850nm

	红外灯数量
	Φ5 12LED灯

	红外灯照射距离
	5M

	红外灯开启照度
	＞3Lux

	插口
	VIDEO OUT (专业航空接口 )

	外观尺寸
	Φ68.8mm*59.2mm







尺寸规格：
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型号注释示例：
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