
型号： MX-AHDL-610A-NNP-005H
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产品特性
1.设计精美，做工精湛，线条精准，结构严谨，体现了最高技术水平；
2.一体化结构，防震、防尘、防雾设计；
3.适用于各种车辆；
4.图像：正像/镜像；
5.颜色：白色；
6.专用航空接口设计；







规格参数
	型号
	MX-AHDH-610A-NNP-005H,2.8mm

	图像传感器
	1/2.7英寸CMOS AHD

	图片像素
	1920(h)*1080(v)

	视频帧率
	PAL：1080p@25fps，NTSC：1080p@30fps

	视频输出
	AHD

	传输距离
	通过75-3同轴电缆超过500米

	最低照度
	白天：0.01Lux，0Lux(IR ON)

	镜头
	2.8毫米

	角度
	[bookmark: _GoBack]可选90°/100°/105°

	同步系统
	内部同步

	电子快门
	PAL：1/25-1/50000秒，NTSC：1/30-1/60000秒

	信噪比
	超过50dB

	日夜两用
	自动(ICR)/颜色/B/W

	红外线LED
	1200万*Φ5*12 pcs LED

	红外距离
	10-15米

	OSD菜单
	支持

	同轴线控制
	支持

	OSD/UTC语言
	EN、CN、DE、FRA、IT、ES、PL、RU、PT、NL、TR

	宽动态
	支持

	减少噪音
	三维降噪

	白平衡
	自动/手动

	增益控制
	自动

	操作温度
	-20°C~+70°C / 低于95%RH（无冷凝）

	电源
	直流12V+/-20%

	尺寸
	Φ120*62毫米

	外壳
	象牙色金属外壳



尺寸：
[image: ]
型号注释示例：
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