型号：MX-AHDH-701A-NNP-005H
[image: 702左侧面]      
产品特点:
◎低功耗,易散热;色彩还原性好,画质清晰;
◎外型精巧美观时尚; 
◎外观时尚;高强度,高度防冲击破坏; 
◎采用9颗进口高功率LED灯，拍摄距离10m ;
◎红外在光线低于10Lux时自动开启; 
◎采用进口透镜片,防水气影响图像; 
◎外观颜色:黑色；
◎防水等级：IP67；
◎专用航空接口设计。


规格参数:
	型号
	MX-AHDH-701A-NNP-005H

	图像传感器
	1/4″ CMOS AHD

	解析度
	1080P/720P

	信号系统
	PAL制/NTSC制

	像素
	1920（H) x 1080(V)

	镜头
	2.8mm/3.6mm镜头

	水平角度
	100°/80°

	最低照度
	0.001（Lux）（红外开）

	背光补偿
	内置

	快门速度
	1/50~1/10000秒（P）1/60-1/10000秒（N）

	白平衡
	自动

	信噪比
	大于50db (AGC OFF)

	视频输出
	AHD，幅度1Vp-p,75Ω

	电源
	[bookmark: _GoBack]额定DC12V±10%

	功率消耗
	红外灯开         红外灯关≤3W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	红外线波长
	850nm

	红外灯数量
	Φ5 12LED灯

	红外灯照射距离
	5M

	红外灯开启照度
	＞3Lux

	插口
	M12航空母头（带O型圈）

	外观尺寸
	90mm*77.5mm*62mm







尺寸规格：
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型号注释示例：
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