设备型号：MX-AHDH-705A-NNP-005H,2.8mm
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产品特点：
　◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技;
　◎宽视角可调支架，在安装固定过程中可以任意调节角度;
　◎采用Φ5 11LED灯，红外距离10米;
　◎专业车辆两侧监控专用;
　◎防水密封型机构，可以在室外使用；
　◎一体化结构，防震、防松设计;
　◎适用于各种车载环境下的监控;
　◎图像：正像/镜像。
　◎外观颜色:黑色;
　◎专用航空接口设计


规格参数：
	图像传感器
	1/2.9″ CMOS AHD    
	　

	解析度
	720P
	1080P

	信号系统
	PAL制/NTSC制
	PAL制/NTSC制

	像素
	1280（H) x 720(V)
	1920（H) x 1080(V)

	镜头
	[bookmark: RANGE!B9]2.8mm/2.7mm
	2.8mm/2.7mm

	水平角度
	100°/130°
	100°/130°

	最低照度
	0Lux
	0Lux

	背光补偿
	内置
	内置

	快门速度
	1/53~1/100,000（秒）
	1/53~1/100,000（秒）

	白平衡
	自动跟踪白平衡
	自动跟踪白平衡

	信噪比
	大于38db (AGC OFF)
	大于38db (AGC OFF)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω
	1.0Vp-p,75Ω

	电源
	DC12V±10%
	DC12V±10%

	功率消耗
	≤3W
	≤3W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃
	-20℃ ~ +70℃

	红外线波长
	850nm
	850nm

	红外灯数量
	Φ5 11LED灯
	Φ5 11LED灯

	红外灯照射距离
	10M
	10M

	红外灯开启照度
	＞3Lux
	＞3Lux

	插口
	VIDEO OUT (专业航空接口 )
	VIDEO OUT (专业航空接口 )

	外观尺寸
	94.68mm*71.58mm*41.5mm
	94.68mm*71.58mm*41.5mm




产品尺寸：
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