型号：MX-AHDH-803-NNP-WIFI-H ，2.8mm
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产品特点：
1. 功耗低，散热容易；
2. 宽视角、可调节支架、
3. 提供室内、室外遮阳保护；
4. 防水等级，IP66 ；
5. 一体化结构，防震、防松设计；
6. 适用于各类车载监控环境
7. 颜色：黑色;
8. 合适的航空连接器设计；

规格：
	型号
	MX-AHDH-803-NNP-WIFI-H

	无线摄像机

	图像传感器
	1/2.9 英寸 CMOS

	图像分辨率
	2MP

	图片像素
	1920(水平)*1080(垂直)

	视频帧速率
	1080p@25fps 或 30fps

	最低照度
	彩色：0.01Lux，黑白：0.001Lux，0Lux（红外开启）

	镜片
	2.8mm 2MP 红外板镜头（90°）

	日夜
	自动 (ICR) / 彩色 / 黑白

	红外线 LED
	16颗阵列LED

	红外距离
	10-15米

	宽动态
	宽动态

	无线传输
	内置2.4GHz无线信号接收器

	操作温度
	-20 ⁰ C-70 ⁰ C

	电源
	直流12V±20%

	外壳
	IP66 等级黑色金属外壳

	2.4G高清无线防水接收器

	电源
	DC12V-24V

	发射电流
	300毫安

	视频输出
	720P (高清)

	操作频率
	2400-2483.5MHz

	传输距离
	空旷地带500米

	启动时间
	3秒

	传输功率
	12Mbps

	配对
	自动

	声音
	不

	防水
	IP66

	延迟时间
	9-120毫秒

	操作温度
	-20 ～ 70 ℃ RH95%以下

	储存温度
	-30 ～ 80 ℃ RH95%以下

	外壳
	黑色塑料外壳

	方面
	80(长)*40(宽)*18(厚)毫米

	红灯开/关
	电源开/关

	红灯闪烁
	配对中

	绿灯亮
	连接成功

	绿灯关闭
	信号丢失
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