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产品特点:
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技; 
◎一体化结构，防震、防松设计; 
◎适用于各种车载环境下的监控;
◎外观颜色:黑色;
◎专用航空接口设计

规格参数:
	成像器件
	1/2.9 CMOS

	制式
	PAL

	解析度
	1080P

	像素
	1920（H）*1080（V）

	快门速度
	自动：1/50-1/100,000（秒）

	最低照度
	0.01Lux

	视频格式
	AHD

	宽动态
	无

	光圈
	F2.2

	信噪比
	大于 50dB

	白平衡
	AUTO

	背光补偿
	自动

	镜头
	2.8mm/3.6mm

	镜头水平角度
	100°/85°

	音频
	无

	防护等级
	IP68

	功率
	≤3W

	电压
	DC 12V±10%

	工作温度
	－20°C~70°C 

	储存温度
	－30°C~80°C




产品规格：
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型号注释示例：
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