型号：MX-AHDH-813-ANP-015
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产品特点：
· 精美的设计、精湛的工艺、精密的电路、严谨的结构，体现最高的技术；
· 广角可调镜头，可在安装固定过程中自由调整角度；
· 一体化结构，防震、防松动设计；
· 适用于各种车辆环境的监控；
· 图像：正像/镜像；
· 外观颜色：黑色；
· 特殊航空接口设计，配有硅胶套和硅胶圈。

规格：
	图像传感器
	MX-AHDH-813-ANP-015

	方案
	1/2.9 英寸 CMOS AHD

	信号系统
	PAL制

	像素
	1920 （水平）x 1080（垂直）

	镜片
	3.6毫米/2.1毫米

	水平角度
	85°/130°

	最低照度
	0 Lux

	背光补偿
	内置

	快门速度
	1/53~1/100,000（秒）

	白平衡
	自动追踪白平衡

	信噪比
	＞50db (AGC关闭)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	来源
	DC12V±10％

	功耗
	≤3W

	工作温度
	-20℃～+70℃

	红外波长
	850

	红外灯数量
	5

	红外可视距离
	0-3米

	红外灯照明
	0 Lux

	尾线
	航空头
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