型号：MX-ADASH-831A-NNP-025V
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产品特点：
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技； 
◎宽视角可调支架，可以调节角度；
◎自带安装贴纸； 
◎适用于各种车载环境下的监控；
◎图像：正像/镜像；
◎外观颜色：黑色；
◎专用航空接口设计。






规格参数:
	型号
	MX-ADASH-831A-NNP-025V

	外壳形状
	塑胶外壳

	外观颜色
	黑色

	成像器件
	1/2.9 英寸1080P CMOS

	红外
	不带红外

	有效像素
	1920(H)*1080(V)

	最低照度
	0.01 LUX/F1.2

	水平清晰度
	AHD 1080P  

	扫描频率
	25Hz

	音频
	不带音频

	视频输出
	1.0V

	白平衡
	自动

	快门
	1/50～1/100000s

	信噪比
	>46dB

	电流
	（红外不启动65mA），（不带红外）

	电压
	DC 12V±10%

	防护等级
	IP65

	工作环境
	温度-20ºC~75ºC;湿度-0ºC~90ºC

	镜头角度
	镜头：6mm  水平:50°

	使用环境
	车内

	连接接头
	航空头




产品尺寸：
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型号注释示例：
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