型号：MX-DSMM-838A1-NNP-025H
[image: 838-正视图]
产品特点：
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技； 
◎可调支架，可以调节角度；
◎专注司机行为识别； 
◎适用于各种车载环境下的监控；
◎图像：正像/镜像；
◎外观颜色：黑色；
◎专用航空接口设计。

规格参数:
	型号
	MX-DSMM-838A1-NNP-025H

	模组类型
	FH8535+ 1/4”  GC1084

	分辩率
	AHD 720P 

	制式
	PAL

	总像素
	PAL:1280(H)×720(V)          

	最低照度
	0.1LUX

	电子快门
	PAL ：1/50 ～ 1/100,000s  

	信噪比
	> 52dB

	白平衡
	自动白平衡

	日夜切换
	黑白

	数字宽动态
	打开

	镜像
	不开启

	UTC功能
	开启

	语言
	默认英文

	视频输出
	1.0Vp-p复合输出，75Ω

	镜头
	3.9MM,940窄带滤光片

	视角
	水平50°

	接口
	M12四芯航空接口（1：+12V,2:GND,3:空，4：视频）

	电源
	DC 12V±10%

	工作温度
	-20℃～70℃

	工作湿度
	相对湿度低于90%

	包装
	配件包，合格证










接线定义：
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产品尺寸：
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