型号：MX-DSMM-839A-NNP-015H
[image: 73ad09c7d8aead17f0770c2c596b73c]
产品特点：
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技； 
◎可调支架，可以调节角度；
◎专注司机行为识别； 
◎适用于各种车载环境下的监控；
◎外观颜色：黑色；

规格参数:
	成像器件
	ISP:FH8536H
	Sensor:GC2053

	制式
	AHD  PAL

	有效分辨率
	[bookmark: _GoBack]1280 (H) x 720 (V)/1920（H）X1080（V）

	有效像素
	720P/1080P

	同步系统
	内同步

	垂直同步频率
	50Hz / 60Hz

	输出图像
	 DMS黑白

	视频输出
	1.0vp-p, 75Ω

	Gamma 系数
	0.45

	AGC
	自动

	白平衡
	自动

	镜头
	4.0mm  

	镜头角度
	水平角度
	80°

	红外灯有效距离
	1-2米

	IR-CUT
	无

	音频
	无

	电流
	165mA±10%（DC12V）

	电压
	DC6-16V   

	工作温度
	－20°C~70°C , RH95％ MAX

	存储温度
	－30°C~80°C , RH95％ MAX

	净重量
	182g









接线定义：
[image: 5561ac28253a3920f665e527a33cfbf]
产品尺寸：
[image: ]
型号注释示例：
[image: ]
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