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产品特点：
◎采用高集成度16位处理器，极低功耗，超强稳定。内置欧司郎高强度发光芯片。
◎采用0.9°精密电机驱动，低速平稳，运行平滑无抖动，选用工业级器件，适合各种极恶天气。
◎结构精巧。
◎可倒装用于室内、室内安装监控。
◎可正装用于视频会议系统。
◎配合强力磁铁，用于可携带式室外车载监控。
◎配合减震器定点安装，可实现全天侯车载监控。

球机性能：
	水平预置位速度
	300°/S

	垂直预置位速度
	120°/S

	水平手动控制速度
	0°-220°/S

	垂直手动速度控制
	0°-90°/S

	水平角度
	360°连续旋转

	垂直角度
	90°（180°自动反转）

	预置点
	256个预置位

	相对湿度
	90%

	防护等级
	IP66

	工作温度
	-35°-+55°　

	电源输入
	DC11V-DC18V

	重量
	2.5kg
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型号注释示例：
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