产品型号：MX-AHDL-D30-NNP-005H
[image: ]                         
产品特点:
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技; 
◎自带双摄像头建模检测功能; 
◎满足大部分客运车辆的需求；
◎图像：正像/镜像；
◎外观颜色:黑色;
◎专用航空接口设计；

参数规格:
	型号
	MX-AHDL-D30-NNP-005H

	方案
	/

	图像传感器
	1/3 CMOS 

	视频制式
	PAL(PAL或NTSC可选)

	水平清晰度
	700TVLines

	图像输出
	同步采样输出

	镜头间距
	5cm    (12cm根据检测范围选择)

	镜头参数
	960×576像素，2.8mm    （2.1mm/2.8mm/3.6mm/4mm/6mm/8mm可选）

	白平衡
	自动白平衡

	快门
	1/50-1/80000（秒）1/60-1/80000（秒）

	帧率
	25帧/秒

	视频输出接口
	[bookmark: _GoBack]复合视频输出 ,航空头接口

	增益
	自动增益控制

	信噪比
	＞48db

	电源
	12V电压输入

	功率
	≤2W

	尺寸
	165 ×59.65×68mm（L×W×H）

	重量
	约0.35KG

	工作温度范围
	-20～+70℃

	相对湿度
	10%～90%不冷凝

	散热
	无主动散热，采用被动结构式散热

	视场角
	2.8MM 水平：105°垂直：60°



尺寸规格：
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型号注释示例：
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