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系统参数
	项目
	设备参数
	说明

	
	内核系统
	Linux

	系统
	操作语言
	中文 英文  西班牙文  （其他可定制）

	
	操作界面
	C/S操作配置方式

	
	操作模式
	遥控器，电脑客户端，web


视频参数



	项目
	设备参数
	性能指标

	
	图像传感器
	1/3cmos

	
图像及视频

	视频制式
	PAL、NTSC制式（可选）

	
	水平清晰度
	700 TV Lines

	
	预览功能
	单路，2画面拼接；

	
	视频输出
	1路视频输出 (CVBS)

	
	OSD
	时间，日期，客流信息等信息图像叠加

	
	压缩格式
	H.264

	
	镜头参数
	960*576像素，2.8mm（2.8mm/3.6mm/4mm/6mm可选）

	
	分辨率
	 D1




报警参数
	项目
	设备参数
	说明

	报警
	输入
	2个报警IO输入，可配置1V以下低电平报警或4V以上高电平报警

	
	功能报警
	视频丢失，视频遮挡，超员报警




+
通讯接口
	项目
	设备参数
	性能指标

	通信接口
	RS485接口
	1个RS485接口，支持协议对接和协议定制开发

	
	RJ45
	1个RJ45接口，可用于测试、对拷、设置、记录、升级、传输等


电气参数
	项目
	设备参数
	性能指标

	
电源及功耗

	电源输入
	8V～36V，使用前请确保车载电源在此范围内，长期超过36V，将烧坏机器

	
	开关机
	支持ACC开机，延迟关机

	
	ACC
（车钥匙信号）
	≤4V
	关机

	
	
	≥5V
	开机

	
	输出电压
	+12V@0.5A

	
	功耗
	正常工作状态＜4W




其他参数
	项目
	设备参数
	性能指标

	

	工作环境
	温度
	-20℃~70℃

	
	
	湿度
	10%~90%（不冷凝）

	
	散热
	无主动散热，采用被动结构式散热

	
	尺寸
	133X50X59.65mm （不包括安装支架）

	
	整机重量
	约0.45KG

	
	统计精确率
	＞95%




规格尺寸
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