产品型号：MX-AHDX-TA4
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产品特点:
◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技; 
◎镜头可调节，在安装固定过程中可以任意调节角度;
◎可视距离长，视角宽阔;
◎防水密封型铝质护罩，使用特殊防水处理材料，达IP66防水效果，适合户外使用; 
◎一体化结构，防震、防松设计; 
◎适用于各种车载环境下的监控;
◎图像：正像/镜像；
◎外观颜色：白色。

规格参数:
	规格
	电源（选配）
	DC12V   Iin≥4A

	
	功耗
	35W

	
	重量
	7Kg

	
	安装方式
	平面底座安装

	
	相对湿度
	10-90%

	
	操作温度
	-35℃~55℃

	
	防水等级
	IP66

	
	光圈&变焦
	自动/手动

	云台基本功能
	水平转动
	100°/S max

	
	上下转动
	60°/S max

	
	预置位
	最多256个

	
	巡视功能
	支持

	
	线扫速度
	0.5～30°/s

	 红外灯
	红外发光体
	高亮度阵列LED X 7

	
	波长
	850nm

	
	投射距离
	100米

	
	功耗
	10瓦

	
	红外灯控制
	自动/菜单手动控制

	
	红外灯寿命
	20000小时以上




规格尺寸：
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