

MDVR-M15Hv


 
 

产品简介
M15Hv是专为车载视频监控、远程视频监控开发的一款高性能、高拓展延伸的产品，融合IT尖端领域H.264/H.265视频压缩/解压缩、4G网络、GPS/BD定位等技术。M15Hv结构紧密、外观大气、安装使用方便，是一款轻量级应用的基础级产品，适合公安警察、金融押运、长途客运、路政巡查等汽车移动监控领域。



产品优势
· 车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行
· 视频编码H.265、H.264可选
· 内置4G、GPS功能模块
· 支持一张SD卡
· 丰富的外围接口
· 支持外置UPS电池续航
· 可拓展性高





核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	AHD输入
	外接4*1080P

	
	视频标准
	30FPS

	
	音频输入
	2路

	音视频输出
	CVBS输出
	1路

	
	VGA输出
	1路（选配）

	
	音频输出
	1路

	音视频参数编码
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	
	音频编码
	G.711A

	存储空间
	SD卡
	1张，最大1TB

	无线网络
	4G无线
	1张SIM卡

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	接口
	USB
	1个

	
	RS232
	1组

	
	RS485
	1组（选配）

	
	SENSOR
	4个

	
	SENSOR OUT
	1个

	
	NET
	1个（网口，选配）

	物理规格
	尺寸
	102.8mm（L）*120mm（W）*32.23mm（H）
（不含尾线）

	
	重量
	裸机：0.6kg，套装：0.8kg
（以M15Hv-SGNE1-L为标准，上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20〜+70℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	操作模式
	遥控器、手机APP、WEB







产品尺寸
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面板接口
前面板

后面板

尾线定义


image2.png
o002}

OO.thTw.me Q
[t}

128.5

165+

102.8

£

-y

E





image3.png
Y —

102.76

PESG- 18'1L1—

-93.35-
/i
2
g =
S
T
-23.89
101.34

g

£2°2€




image4.png




image5.png




image6.png
somm s60mm:
pls—
CERTETY
s80mm. 4
DEETTS
T —
o 200w -
TR
200
T
2000,
o
|
(. - -200mm.

R

R

R

R

R





image1.png




