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MDVR-M16Hv


 
 

产品简介
M16Hv系列采用了迷你机身，可在狭小空间顺畅安装使用。支持双SD卡，有效提升存储空间。产品兼容主流H.265视频解码技术、4G网络技术、GPS/BD定位技术、WIFI技术等，适用于各种路政巡防车、搅拌车、物流车、渣土车等工业用车。




产品优势
· 车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行
· 视频编码H.265、H.264可选
· 内置4G、GPS、WIFI功能模块
· 丰富的外围接口
· 支持UI人机交互界面
· 支持双SD卡存储
· 支持远程系统维护





核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	AHD输入
	外接4*1080P

	
	视频标准
	30FPS

	
	音频输入
	3路

	音视频输出
	CVBS输出
	1路

	
	VGA输出
	1路（选配）

	
	音频输出
	1路

	音视频参数编码
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	
	音频编码
	G.711A

	存储空间
	SD卡
	2张，最大1T*2

	无线网络
	4G无线
	1张SIM卡

	
	WIFI
	2.4/5.8G（选配）

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	接口
	RS232
	1组

	
	RS485
	1组

	
	SENSOR
	[bookmark: _GoBack]4个

	
	SENSOR OUT
	1个

	
	ADC
	2个（模拟输入）

	
	USB
	1个

	
	NET
	1个

	物理规格
	尺寸
	135.5mm（L）*137.7mm（W）*36.5mm（H）

	
	重量
	裸机：0.5kg 整套：0.75 kg
（以M16Hv-DGNE-L为标准，上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20〜+70℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	操作模式
	遥控器、APP、WEB

	
	GSENSOR
	支持





产品尺寸
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