
MDVR-M18Ev



产品简介
M18Ev系列是一款采用一体化设计，集成4G、GPS、WIFI，内置一个高清摄像头，具备便捷性和安全性两方面优势。M18Ev系列支持H.265视频解码技术、GPS/BD定位技术等，可根据需求选配急速检测和碰撞检测功能，适用于货运车、客运巴士、工程车、环卫车等车载或远程监控环境。
产品优势
· 特制车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行
· 视频编码H.265、H.264可选
· 内置4G、WIFI、GPS功能模块
· 支持2张TF卡
· 自带1个摄像头
· 自带黏贴面，支持快速安装









核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	视频输入
	内置：1*1080P
外接：3*1080P AHD/1*1080P IPC（选配）

	
	内置摄像头视角
	D:130°H:105°V:53°

	
	视频标准
	30FPS

	
	音频输入
	内置

	音视频输出
	CVBS输出
	支持

	
	音频输出
	内置

	音视频参数编码
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	
	音频编码
	G.711A

	存储空间
	TF卡
	2张，最大1T*2

	无线网络
	4G
	1张SIM卡

	
	WIFI
	2.4G

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	接口
	RS232
	1组

	
	SENSOR
	1个（选配）

	
	SENSOR OUT
	1个（选配）

	
	ADC
	1个（模拟输入，选配）

	物理规格
	尺寸
	110mm（L）*70.5mm（W）*35.6mm（H）

	
	电源线
	长2m，直径5.1mm

	
	视频/延长线
	[bookmark: _GoBack]3条（选配），长3m，直径3.5mm

	
	重量
	裸机：0.22kg整套：0.62kg
 （以M18Ev.DGWE-C-4为标准，上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20〜+70℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	电源管理
	开关按键

	
	GSENSOR
	支持

	
	联动报警
	加速、侧翻、碰撞触发

	
	本机功耗
	≈4W






机身机构

前面板

后面板

侧面结构


规格尺寸
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