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MDVR-M19Ev

（RFID版本）

产品简介
M19Ev系列是一款采用一体化设计，集成前后双摄像头、4G、WIFI、GPS的产品。在后端摄像头录制车内环境的同时，前端摄像头可同步录制路况信息，在便捷性和安全性等方面具备明显优势。M19Ev系列支持H.265视频编码、GPS/BD混合定位等主流技术，可根据需求选配急速检测和碰撞检测功能，适用于货运车、客运巴士、工程车、环卫车等车载或远程监控环境。




产品优势
· 特制车载接口，在复杂环境可靠稳定运行
· 视频编码H.265、H.264可选
· 内置4G、WIFI、GPS功能模块
· 支持2张Micro-SD（TF）卡
· 内置前后双摄像头
· 自带黏贴面，支持快速安装
· 支持RFID（选配）









核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	视频输入
	内置2* CMOS 1080P摄像头（前后双视）

	
	前视焦距
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]3.0MM

	
	前视视角
	HFOV=111° VFOV=59° DFOV=133°

	
	内视焦距
	2.1MM

	
	内视视角
	HFOV=130° VFOV=73° DFOV=160°

	
	音频输入
	内置1路MIC

	音视频输出
	音频输出
	内置1路喇叭

	音视频参数编码
	视频编码
	H.265/ H.264

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	
	音频编码
	G.711A

	存储空间
	TF卡
	2张，最大512G*2

	无线网络
	4G无线
	1张SIM卡

	
	WIFI
	2.4G

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	接口
	RS232
	1组

	
	Sensor
	1个
高电平报警：3.3〜36V/低电平报警：0〜3.3V

	
	Sensor out
	1个

	
	ADC
	1个（模拟输入，选配）

	物理规格
	尺寸
	123.6mm（L）*80.5mm（W）*47.7mm（H）

	
	重量
	裸机：225g
整套：400g（M19Ev标准版）

	工作环境
	工作温度
	-20〜+70℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	RFID
	内嵌刷卡功能（ISO15693协议，选配）

	
	碰撞传感
	停车后碰撞检测

	
	重力传感
	内置GSensor

	
	联动报警
	支持加速、侧翻、碰撞状况触发报警
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