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MDVR-M20Ev


产品简介
M20Ev系列是一款采用一体化设计，集成前后双摄像机、4G、GPS、WIFI的产品，在后端摄像头录制车内的同时，前视摄像头还可以录制路况信息，在便捷性和安全性两方面具备非常明显的优势。M20Ev系列支持H.265视频解码技术、GPS/BD定位技术等主流视频/网络技术，可根据需求选配急速检测和碰撞检测功能，适用于货运车、客运巴士、工程车、环卫车等车载或远程监控环境。

产品优势
· 车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行
· 视频编码H.265、H.264可选
· 内置4G、WIFI、GPS功能模块
· 支持2张TF卡
· 自带双摄像头
· 自带张贴面可快速安装







核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	视频输入
	内置：2*1080P
外接：2*1080P AHD

	
	前视视角
	D:130°H:105°V:53°

	
	内视视角
	D:157°H:127°V:65°

	
	视频标准
	25FPS（M20Ev）

	
	音频输入
	内置1路

	音视频输出
	CVBS输出
	分辨率D1，2分割
[bookmark: _GoBack](外接2路摄像头，4分割)

	
	音频输出
	内置

	音视频参数编码
	视频编码
	H.265/ H.264

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	
	音频编码
	G.711A

	存储空间
	TF卡
	2张，最大1TB*2

	无线网络
	4G无线
	1张SIM卡

	
	WIFI
	2.4G

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	接口
	RS232
	1组

	
	SENSOR
	1个

	
	SENSOR OUT
	1个

	
	ADC
	1个

	物理规格
	尺寸
	126mm（L）*81.5mm（W）*41mm（H）

	
	重量
	裸机：0.3kg装箱：0.65kg
（以M20Ev为标准，上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20〜+70℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	SOS按键
	支持

	
	碰撞传感
	支持

	
	GSensor
	支持

	
	联动报警
	加速、侧翻、碰撞触发






产品尺寸

机身机构
前面板
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