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MDVR-M25Hv

	注：设备外观随版本变更有细微差异	
 
 
产品简介
M25Hv系列是专为车载视频监控、图像智能识别、高拓展延伸性产品，采用高速处理器NT98321和嵌入式操作系统，融合IT尖端领域H.264/H.265视频压缩/解压缩等技术。具有多融合性，可实现多元化产品。如：4路视频分割器，4路BSD智能识别报警器，DMS疲劳辅助驾驶等。






产品优势
最大支持4路AHD视频输入
视频编码H.265、H.264可选
支持AHD 1080P输出功能
支持一张TF卡
丰富的外围接口
可拓展性高










核心参数
	项目
	参数说明

	AI功能
	ADAS、DSM、BSD
	全功能AI

	视频输入
	AHD输入
	外接4*1080P

	音视频输出
	AHD输出
	1路(1080P)

	
	语音输出
	1路
（M12 4芯航空公头，黄色）

	视频参数编码
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	存储空间
	TF卡
	1张，最大1TB

	接口
	NET
	1个(最大 100MB）

	
	RS232
	1个（支持GPS模组）

	
	SENSOR OUT
	1个

	
	M12 4芯航空母头（V）
	4个（支持4路AI视频输入）

	
	M12 4芯航空公头（V）
	1个（支持AHD视频输出）

	
	M12 4芯航空母头（A）
	1个（支持外接喇叭）

	物理规格
	尺寸
	[bookmark: _GoBack]130mm(L)*71.2mm(T)*27.8mm(H)

	
	重量
	裸机：0.3kg  整套：0.34kg

	工作环境
	工作温度
	-20〜+70℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	操作模式
	手机APP、WEB








尺寸图

[image: 主机尺寸_1]
image2.png
130mm





image1.jpeg




