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产品简介
M32HV系列是一款采用高速处理器和嵌入式操作系统的车载音视频监控专用产品，采用防水防尘结构设计和嵌入式操作系统，融合IT尖端领域H.264/H.265视频压缩/解压缩、4G网络、GPS/BD定位等技术。具有抗震能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。适合公安警察、金融押运、长途客运、路政巡查等汽车移动监控领域。适用于各类公交车、环卫车、客运大巴灯车载视频监控的需求
产品优势
· 车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行
· 视频编码H.265、H.264可选
· 支持4G、WIFI、GPS功能模块
· 支持一个2.5寸可选SSD硬盘
· 支持两张SD卡
· 丰富的外围接口
· 支持外置UPS电池续航

· IP66

核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	AHD输入
	外接4*1080P

	
	视频标准
	30fps

	
	音频输入
	4+1路

	音视频输出
	CVBS输出
	1路

	
	VGA输出
	1路（选配）

	
	音频输出
	1路

	音视频参数编码
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	
	音频编码
	G.711A

	存储空间
	固态硬盘
	1个，最大8T

	
	SD卡
	2张，最大1T*2

	无线网络
	4G无线
	1张SIM卡

	
	WIFI
	2.4/5.8G（选配）

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	接口
	RS232
	1组

	
	RS485
	[bookmark: _GoBack]1组(加强版）

	
	SENSOR
	2/4个（加强版）

	
	SENSOR OUT
	2个(加强版）

	
	ADC
	2个(加强版）

	
	USB
	1个（加强版）

	
	NET
	1个（加强版）

	
	MIC
	1个

	物理规格
	尺寸
	154mm（L）*148mm（W）*39mm（H）
（不含尾线）

	
	重量
	裸机：1.10kg，整套：1.40kg
（以M32HV-TGNE1-L加强版为标准，上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20°C〜 +70°C

	
	工作湿度
	10%〜95%（无凝结）

	
	防护等级
	IP66

	其他
	操作模式
	遥控器、APP、WEB

	
	GSENSOR
	支持
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面板接口
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