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MDVR-M51&52Hv


 
 

产品简介
M51&52Hv系列是专为车载视频监控、远程视频监控开发的一款高性能、高拓展延伸性产品，采用硬盘可自弹出结构设计和高速处理器NT98323和嵌入式操作系统，融合IT尖端领域H.264/H.265视频压缩/解压缩、4G网络、GPS/BD定位等技术。具有抗震能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。适合公安警察、金融押运、长途客运、路政巡查等汽车移动监控领域。


产品优势
· 车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行
· 视频编码H.265、H.264可选
· [bookmark: _GoBack]内置4G、GPS（WIFI选配）功能模块
· 支持一个2.5寸可选SSD/HDD硬盘
· 支持一张SD卡
· 丰富的外围接口
· 支持外置UPS电池续航
· 可拓展性高





核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	AHD输入
	M51Hv最多外接4*1080P
M52Hv最多外接8*1080P

	
	视频标准
	30FPS（4路）/15FPS（8路）

	
	音频输入
	5路

	音视频输出
	CVBS输出
	1路

	
	VGA输出
	1路（选配）

	
	音频输出
	1路

	音视频参数编码
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	1080P/720P/D1

	
	音频编码
	G.711A

	存储空间
	硬盘
	SSD/HDD，最大8TB

	
	SD卡
	1张，最大1T

	无线网络
	4G无线
	1张SIM卡

	
	WIFI
	2.4/5.8G（选配）

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	接口
	RS232
	1组

	
	RS485
	1组

	
	SENSOR
	4个

	
	SENSOR OUT
	2个

	
	ADC
	2个

	
	USB
	1个

	
	NET
	1个

	
	MIC
	1个

	物理规格
	尺寸
	176.9mm（L）*186.8mm（W）*54mm（H）
（不含束线罩）

	
	重量
	裸机：1.4kg 装套：2kg
（以M51Hv-DGNE1-L为标准，上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20〜+70℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	操作模式
	遥控器、APP、WEB

	
	GSENSOR
	支持




产品尺寸
[image: ]




面板接口
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