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单兵图传-M71Hv			


 
 
产品简介
M71Hv单兵图传是为无人机监控、抓拍、指挥以及HDMI类超高清晰度视频传输开发的一款便携性、高拓展延伸性产品。产品采用一体化工业设计，集成音视频硬件编码、5G/4G网络、GPS&北斗、数据存储、锂电池等模块。可通过HDMI接口与无人机、机器人、DV摄像机连接，让管理端远程实时获取作业现场超清视频。其轻便、灵活、功能全面、可靠性高等特点，适合农业灌溉、电力施工、执法、路政、野外摄影等移动监控领域。
产品优势
· IP65防护等级，适用各种复杂环境
· 视频编码H.265、H.264可选
· 支持5G、4G、WIFI、GPS功能模块
· 支持一张MicroSD(TF)卡存储
· 内置锂电池可持续工作10小时
· 支持双向对讲、集群对讲；
· 自带抗强光状态显示屏
· 自带TYPE-C、Mini HDMI等接口
· 高拓展性



核心参数
	项目
	参数说明

	音视频输入
	AHD输入
	1路

	
	HDMI输入
	1路

	
	音频输入
	1路（蓝牙）

	
	有线MIC
	支持

	音频输出
	语音输出
	1路（蓝牙）

	
	有线耳机
	支持

	音视频参数编码
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	1080P/720P

	
	音频编码
	G711A/G711U

	存储空间
	TF卡
	1张，最大1T

	无线网络
	5G/4G无线
	2张SIM卡
（自带5G/4G接入口，支持1.4G专网）

	
	WIFI
	WiFi Client/WiFi 热点

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	电源
	电池容量
	7.4v 6000mAh锂电池组

	
	电源管理
	按键开关、自动屏保

	
	Type-C充电
	支持（电流>2A）

	
	磁吸式充电
	支持

	屏幕
	OLED屏
	1.54寸

	
	显示
	12项状态

	功能按键
	报警按键
	1个

	接口
	外接AHD
	1个（4芯M6航空头）

	
	TYPE-C
	充电/网口

	
	Mini HDMI
	1个

	物理规格
	尺寸
	149mm（L）*98.1mm（W）*42.6mm（H）
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	重量
	裸机0.74kg（上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20〜+60℃

	
	工作湿度
	8%〜90%（无凝结）

	其他
	远程控制
	PC、APP端

	
	支持协议
	GB28181、私有协议





产品尺寸
[image: ]

image2.png




image1.png




