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产品简介
4G高清智能布控球是集录像、高清视频无线传输、语音监听、对讲、远程控制于一体的便携式产品。采用高速处理器和嵌入式操作系统，结合IT 领域中最先进的H.265音视频压缩、无线网传、远程控制等技术。该产品外观简洁、携带便捷、安装灵活 方便，功能强大，可靠性高且具有超强抗振，防水等特点。

产品优势
· 工业级设计
· IP66防护等级
· 便携式安装布控
· 支持语音对讲、PTT集群对讲功能
· 内置大容量电池，工作持久
· 360°全方位云台控制
· 支持4G，有线、WIFI










核心参数
	项目
	参数说明

	视频参数
	IPC输入
	1路

	
	CVBS输出
	1路（机芯自带）

	
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频分辨率
	最大4K(选配）

	
	支持协议
	GB28181、私有协议

	音频参数
	音频输入
	蓝牙手唛/内置MIC

	
	音频输出
	蓝牙手唛

	
	音频编码
	G.711A

	存储
	SD卡
	2张，最大512G*2

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	网络
	4G
	1张/2张SIM（选配）

	
	WIFI
	2.4G

	
	RJ45
	1路

	报警
	I/O
	1路（选配）

	云台
	水平范围
	360°旋转 

	
	水平速度
	 120°/s

	
	垂直范围
	-15°-90°

	
	垂直速度
	 60°/s

	
	预置点
	200

	电源
	电量
	日间作业≈15个小时/夜间作业≈10个小时
可接外置电源供电

	
	电源管理
	开关按键

	物理规格
	尺寸
	170mm（W）*277mm（H）*170mm（D）

	
	支架高度
	1330mm

	
	重量
	裸机：4.3kg 整套：11.3kg
（以M91H-DGWEN-L为标准，上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-25℃〜+60℃
（通风良好条件下的环境温度）

	
	工作湿度
	[bookmark: _GoBack]10%〜95%（无凝结）

	其他
	安装模式
	自带支架/底盘磁铁吸附

	
	防护等级
	IP66
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