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产品简介
M92Sv轻量化小型布控球是一款功能全面、轻便化安装及使用的无线视频应用一体化产品，其具备高集成度、大容量锂电池组、防水防震、体型MINI化的特点，裸机重量仅2.5KG，可随身携带，满足临时快速布控、远程调度指挥的特殊要求。适用于电力施工、外勤执法、侦查布控、应急指挥、巡线管理等业务场景。


产品优势
· 轻量化设计
· IP66防护等级
· 语音对讲功能
· 内置大容量电池，工作持久
· 360°全方位云台控制
· 支持4G、WIFI
· 支持有线网口
· 可支持南瑞加密



核心参数
	项目
	参数说明

	视频参数
	视频输入
	1路IPC输入

	
	光学变焦
	最大10倍

	
	夜视距离
	30米

	
	视频编码
	H.264/H.265

	
	视频像素
	默认最大2K（可进行选配）

	
	支持协议
	GB28181、私有协议

	音频参数
	音频输入
	内置MIC

	
	音频编码
	G.711A，G.711U，PCM

	
	音频输出
	内置喇叭

	存储方式
	TF卡（普通版本）
	1张，最大1T

	
	双卡（南瑞版本）
	启动南瑞加密功能，可多增1张TF卡

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]网络
	4G/5G（普通版本）
	1张，全网通4G/5G卡

	
	选配4G卡（南瑞版本）
	南瑞加密网络：支持一张全网通4G卡(选配)

	
	WIFI
	WIFI 6 （向下兼容5.8/2.4G）
支持STA/AP模式

	
	有线网口
	1路

	报警
	I/O
	输入1路/输出1路（二选一，选配）

	云台
	水平范围
	360°连续旋转 

	
	水平速度
	 120°/s

	
	垂直范围
	-15°-90°

	
	垂直速度
	 60°/s

	
	预置点
	200

	电源
	内置电池
	11.1V 10000mAh 锂电池组

	
	工作时长
	日间≈20小时
夜间≈12小时

	
	电源管理
	开关按键

	
	充电模式
	桌面式适配器（4A），接口M12航空头（7芯）

	物理规格
	尺寸
	150mm（W）*250.8mm（H）*99mm（D）

	
	支架高度
	[bookmark: _GoBack]含支架最高高度1700mm

	
	重量
	裸机：2.5KG，整套： 8KG（上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-25℃〜+60℃（良好通风环境）

	
	工作湿度
	10%〜95%（无凝结）

	其他
	安装模式
	自带支架/底盘磁铁吸附

	
	防护等级
	IP66




机芯参数
   机芯参数根据设备具体型号配置不同型号机芯，如有需要请将实际技术需求告知我司协助查询。
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