M93Hv 规格书
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（M93Hv-02版本)

M93Hv

 
 
产品简介
M93Hv 4G摄像头是一款功能全面、轻便化安装使用的无线视频应用一体化产品，其具备高集成度、防水防震，安装简单，满足快速布控、远程调度指挥的特殊要求。适用于工地施工、车辆监控、防偷盗等业务场景。AI版本还可支持人脸识别，盲区人员监测，疲劳驾驶预警等功能。


产品优势
· 一体化设计
· IP66防护等级
· 远程喊话功能（选配MIC）
· 宽电压供电
· 支持4G、BD/GPS
· 支持多种应用平台
· 支持视频AI功能








核心参数
	项目
	参数说明

	视频参数
	内置输入CMOS
	1080P 25/30fps

	
	红外夜视
	距离10米，自动彩转黑

	
	扩展输入视频
	可外置一路AHD 1080P输入（选配）

	
	视频输出
	AHD 720P/1080P输出（选配）

	
	镜头参数
	默认2.8mm(视角105°)

	音频参数
	音频输入
	内置MIC(选配)

	
	音频输出
	内置喇叭

	存储方式
	TF卡
	1张，最大512GB

	定位方式
	北斗/GPS
	支持，可混合定位

	网络
	4G
	支持全网通4G卡

	
	WIFI
	不支持

	接口
	Sensor
	1路（选配）

	
	Sensor Out
	1路（可控10V电压输出，选配）

	
	RS232
	1组（选配）

	电源
	输入电压
	8-36V

	
	输出电压
	10V（选配）

	
	电源管理
	ACC控制开关机

	
	接电方式
	需接入车载电源，适配器（可选配我司UPS电源， 即插即用，充满一次电可工作18小时）

	
	功耗
	单机版白天1.8W、夜视3.5W

	智能算法
	疲劳驾驶DSM
	人脸识别、闭眼、哈欠、打电话、抽烟，左顾右盼（选配）

	
	盲区监测BSD
	人员入侵识别（选配）

	
	辅助驾驶ADAS
	道路偏离、前方碰撞、前车起步（选配）

	
	车牌识别
	支持车牌识别抓拍上传（选配）

	[bookmark: _Hlk211072236]物理规格
	尺寸
	77.5mm（W）*61mm（H）*74mm（D）

	
	支架高度
	23.5mm

	
	重量
	裸机：0.42KG，整套：0.58KG
（上下浮动5%）

	工作环境
	工作温度
	-20℃〜+70℃（良好通风环境）

	
	工作湿度
	10%〜95%（无凝结）

	其他
	安装模式
	自带支架或用螺丝固定

	
	防护等级
	IP66



备注：AI算法只能同时支持一组。

结构细节
[image: 图片英文翻译]
[bookmark: _GoBack]
尺寸图

[image: 123][image: ]
[image: ][image: ]
image2.png




image3.png
82.573





image4.png
M4X6 64+





image5.png




image6.png
N

) o/ (]

RINEvEA)

R3, 4+
3. 20




image1.png




