MX-VS-399-030安全带电子卡扣
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产品简介
汽车安全带电子卡扣，自带插座连接器、警告报警信号底座，可以通过报警线（常开）连接主机，让主机快速检测安全带状态，以确定司机是否正常驾驶。

产品特点
· 直接替换原本卡扣，简单易用

· 高热低冷环境表现良好

· 检测精确较高

· 满足《汽车安全带提醒装置》标准







核心参数
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尺寸图
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原车插片有多种规格，请务必提前确认。
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