防火盒
型号：MX-FB-01-064
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产品简介
MX-FB-01-064是一款防火防水，具有录像存储功能的车辆移动数据保护盒。用于保护火灾等灾害现场的数据存储设备,特别适用于汽车行驶记录仪、车载音视频存储数据在火灾及其他灾害保护,防止出现物理性的、不可逆的数据损坏。可以实现在灾后读取受保护的数据以分析现场。






产品特点
· 车载移动数据保护盒（防火防水）
· 当车辆发生严重事故时，它可以进一步保护移动关键数据
· 防火温度为550度
· 它可以承受海水，被密封并且漂浮
· 体积小，重量轻，颜色鲜艳，易于定位
· 支持最大64GB SD卡
· 录像存储功能







核心参数
	项目
	参数说明

	存储模式
	存储介质
	1张SD卡

	
	存储空间
	64G

	数据保护
	防水防尘
	在海水中浸泡不损毁数据

	
	防高温
	可耐550°以下火焰灼烧

	
	其他
	内部封闭，可浮于水

	产品尺寸
	
	156 * 99 * 80mm



安装事宜
· 工作图
1、 使用视频传输线           
2、 通过视频传输线连接主机   
3、 讲备份数据拷贝至PC端
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