型号：MX-A28-NGWE-L
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     A28是专为企业员工/执勤人员/环卫工人打造的一款4G 全网通智能定位工牌，采用GPS/BeiDou/LBS/WIFI多方式室内外定位，轻薄，易佩戴，低功耗设计，自带高精度计步器，能实时统计佩戴人员运动信息，能有效解决员工出勤/执勤安全管理难题。




产品特点
· 4G移动版
· 一键上下班打卡
· 电子围栏进出提醒
· 轨迹回放记录自动上传
· SOS一键求助关注员工安全
· RFID无感考勤上下班自动打卡
· GPS/北斗/WIFI/LBS四重定位
· 低电预警解决忘记充电烦恼
· 大容量1200mAh锂电
· 巡店管理(选配)
· APP管理
· SAAS大数据平台管理






核心参数
	参数说明

	工作电压
	3.7V

	电池
	标配1200mAh 锂电

	定位方式
	GPS/BeiDou/LBS/WIFI

	定位误差
	GPS定位误差 <10米(此数据供参考，定位误差与设备所在的区域地形及天气等有因素关联)基站定位误差根据所在区间基站密度有关。

	通信网络
	WIFI定位 <30米

	通信协议
	4G移动版

	系统维护升级
	标准808协议

	工作温度范围
	远程FOTA

	储存温度范围
	-10℃～60℃

	机身颜色
	-20℃～80℃

	整机尺寸
	白色

	产品尺寸
	支持

	配备挂绳
	101*56.5*8.8mm
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