网口转接线
型号：MX-DL-01-01
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产品简介
车载网口转接线的主要功能是完成设备端航空头接口对RJ45接口的转化，以此达到网络信号能够在车载终端上快速连接的目的，最终扩展网络或视频的接入模式或者数量。











产品特点
· 可搭配IPC摄像头或者网线直接使用；
· 航空头防震防脱IPC接口；
· 信号稳定，传输速度快。










核心参数
	项目
	参数说明

	物理接口
	6芯航空母头x1 
	接车载设备端

	
	RJ45接口 x1
	接IPC摄像头或者连接网线

	设备内部功耗
	整体线束
	无



产品尺寸
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一头为航空头接口，另一头为RJ45接口

安装事宜
· 接口定义说明
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