产品型号：MX-AHDH-264A-NNP-005H
[image: 95ddc7c1-480f-4536-ac70-5480a18ac7a7]                            

产品特点:
◎ 1/2.9″高像素CMOS传感器 
◎ 1080P超高清摄像机
◎ PAL，正反图像可以自由选择 
◎ 支持自动白平衡
◎ 最低支持0.01Lux低照度夜视
◎ 镜头水平角度 160°无黑角不变形 
◎ 小外观支持更好的防水功能
◎ 多安装孔位快捷安装方式
◎ 外观颜色:黑色;


规格参数:
	型号
	MX-AHDH-264A-NNP-005H

	方案
	[bookmark: _GoBack]8536H+2053

	图像传感器
	1/2.9″ CMOS AHD 

	解析度
	1080P/720p

	信号系统
	PAL制

	像素
	1920(H)*1080(V)/1280(H)*720(V)

	水平角度
	[bookmark: RANGE!B9]130°/160°

	最低照度
	0.01Lux

	背光补偿
	内置

	快门速度
	1/53~1/100,000（秒）

	白平衡
	自动跟踪白平衡

	信噪比
	大于50db (AGC OFF)

	视频输出
	1.0Vp-p,75Ω

	电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	≤1W

	工作温度
	-20℃ ~ +70℃

	插口
	专业航空接口 

	外观尺寸
	40mm*23.5mm*23.5mm



[image: 544558283ada9aa308a21a3687b7579][image: ed103312540860f4098a0b5b0af513f]尺寸规格:








型号注释示例：	
[image: 规则]
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